[ 섀 시 ]

현대직업전문학교	2018. 08. 01	이름

1. 캐스터와 캠버 각 측정 [ 7점 ]

항목 <새시>	1. 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치)사항		분야
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 “√”표)	정비 및 조치할 사항
캐스터 각			□ 양호 □ 불량		섀시
캠버 각

2. 휠 밸런스 측정 [ 7점 ]

항목	1. 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치)사항		분야
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 “√”표)	정비 및 조치할 사항
휠 밸런스			□ 양호 □ 불량		섀시

3. 사이드 슬립 측정 [ 7점 ]

항목	1. 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치)사항		분야
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 “√”표)	정비 및 조치할 사항
사이드 슬립			□ 양호 □ 불량		섀시

4. 토(toe) 측정 [ 7점 ]

항목	1. 측정(또는 점검)		2. 판정 및 정비(또는 조치)사항		분야
	측정값	규정(정비한계)값	판정 (□에 “√”표)	정비 및 조치할 사항
토(toe)			□ 양호 □ 불량		섀시

탈부착 배점 5점 씩  3개항목씩 점검